설계공모 지침서 변경 및

서면질의 답변서

※ 건축물관리대장에 표시되지 않는 기존건축물 지하에 배수배관 핏트가 설치되어 철거계획에 반영(폭1m×높이1m×길이39m, 폭4m×높이1m×길이8m)

질의1) 기존 건축물관리대장 및 층별 면적 제공

답변1) 붙임 건축물관리대장 참조

질의2) 수직 이동용으로 엘리베이터 설치 가능여부

답변2) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제5조 [별표1의2] 참조

질의3) 기존 태양광 활용 비용도 신․재생에너지 공사비에 포함하는지

답변3) 포함하여 공사비 산출

질의4) 별표1의 내용에서 기본시설은 반드시 모두 반영하여야 하고 선택시설은 설계자의 설계의도에 따라 반영하면 되는지, 선택시설에도 반드시 반영되는 실이 있는지.

답변4) 선택시설은 봉화군에서 필요한 시설로 필요면적은 계획에 반영하는 것이 바람직

질의5) 심사용판넬 도판은 전체(조감도, 배치도, 투시도)가 컬러가 가능한지. 도판2는 입면도만 컬러가 가능하고 투시도등은 컬러가 안되는지. 설계설명서 조감도 부분은 인화용지 사용이 가능한지

답변5) 건축설계공모지침서 10쪽 11쪽 “나” “다”항 참조

질의6) 장래 주차 수요를 대비하여 충분한 주차공간 확보

답변6) 주차장법 기준에 적합하여야 하며 현부지내에서 주차공간 최대한 확보

질의7) 계획대지 현황(캐드도면), 계획대지 및 대지주변 지형레벨

답변7) 지적도는 이메일로 제공하며, 지형도는 국토지리정보원에서 직접 구입요망

(받지 못했을 경우 전화연락 054-679-6713 권헌기)

질의8) 건축물 후면 기존 옹벽의 설계도서 제공

답변8) 설계도서 없음

질의9) 최소 필요주차 대수

답변9) 주차장법 기준에 적합하여야 함.

질의10) 여성문화회관 및 현 보건소에 태양광 설비가 설치되어 있는바 하나로 연결되어 활용하고 있는지 여부와 기계실 위치 및 크기 용량확인

답변10) 기존 태양광시설은 하나로 연결되어 있으며, 기계실 위치, 크기, 용량은 참여 건축사의 임의판단에 의하되 신축건축물에 맞게 계획

질의11) 신청부지 지질조사서

답변11) 지질조서 없음

질의12) 기존자료요청(배치도, 대지종횡단면도, 토목도면, 현보건소 기초구조도면)

답변12) 건축물관리대장 및 지형도 참조

질의13) 여성문화회관과 연결여부

답변13) 기존 건축물이 연결되어 있으나, 금회 계획시 분리

질의14) 질의 답변에 따른 추가 질의 가능여부

답변14) 추가질의 받지 않음.

질의15) 현상공모 응모신청업체 명단 공개 여부

답변15) 공개하지 않음.

질의16) 건폐율, 용적율, 부설주차장 산정 등 관련법 적용 및 보건소와의 연계성을 고려할 때 인접시설(여성문화회관, 장애인종합복지관, 결혼이주여성전용쉼터)의 배치도, 건축개요, 시설개요, 향후 계획

답변16) 붙임 건축물관리대장 참조, 향후 계획 없음.

질의17) 기존태양광시설이 총공사비의 5%이상 친환경 신․재생에너지 이용의 범위에 포함되는지 여부

답변17) 포함하여 계획

질의18) 지하1층 지상3층의 층수기준을 초과 계획 가능여부

답변18) 주어진 지침을 준수

질의19) 각층별 세부용도 및 면적표(산출근거 포함)는 구적도와 구적표를 뜻하는지

답변19) 구적도와 구적표를 뜻함.

질의20) 기본시설과 선택시설에 필요면적이 제시되지 않은 실(암실, 필름보관실, 의무과사무실, 주간보호사업실)은 계획하지 않아도 되는지

답변20) 건축설계공모지침서 8쪽 9쪽 “차”항 참조

질의21) 제출도서에 PPT포함 여부

답변21) 건축설계공모지침서 11쪽 “다”항 참조

질의22) 지하1층을 피로티 구조로 하여 주차장으로 활용할 경우 외벽의1/2이상이 오픈되어 지하층 규정에 맞지 않을 수 있으므로 최하층을 지상1층으로 하고 지상4층까지 4개 층으로 구성해도 되는지

답변22) 주어진 지침을 준수

질의23) 봉화군 봉화읍 내성리285번지 외5필지 지번 확인요청

답변23) 붙임서류 참조

질의24) 건축물대장 검토결과 이미 지어져 있는 건물들이 기준허용 건폐율 60%을 넘은 것으로 보입니다

답변24) 건축설계공모지침서 1쪽 2번 “나”항 부지면적 참조

질의25) 기존 보건소 및 여성문화회관 기본도서(캐드파일)제공

답변25) 캐드파일 없음, 건축물관리대장 참조

질의26) 보건소 계획시 기존 배치 위치를 유지해야 하는지, 부지 범위내 자유롭게 배치해도 되는지? 차량 출입구 위치 이동 가능여부

답변26) 참여 건축사사무소의 임의판단에 의하되 주변 부지상항을 고려 계획.

질의27) 용적율, 건폐율 산정시 대지내 기존건축물(여성문화회관등)포함해야 하는지

답변27) 포함해야함(건축물관리대장 참조)

질의28) 설계설명서에 들어가는 입면도도 컬러입니까?

답변28) 건축설계공모지침서 10쪽“나”심사용 판넬부착 도면,“다”설계설명서 참조

질의29) 신․재생에너지 관련 시설적용시 총공사비의 5%이상 설치계획이 신규시설적용+기존시설인지 아니면 기존시설 존치 또는 철거후 신규시설만 5%이상적용인지

답변29) 현보건소 옥상 태양광시설은 재활용 또는 신설, 여성문화회관 옥상 태양광시설은 존치시키되 5%포함하여 적용

질의30) 신청부지 지질상황을 감안한 지반보강방법 고려 위한 지질상황을 알수 있는 자료 제공

답변30) 지질조사 내용 없음.

질의31) 봉화를 상징하는 조형물 규모(크기,형태)의 제한 여부, 공사비 산정시 조형물 포함여부

답변31) 참여 건축사사무소의 임의판단에 의하되 공사비 산정에 포함.

질의32) 토지 이용율 및 시설이용의 효율성을 고려하여 계획시 여성문화회관을 고려하여 주차장 및 보행 동선을 등 분리 계획 필요여부

답변32) 분리 불필요

질의33) 판넬 및 설계설명서 글씨 크기 폰트사용 제한여부, 설계설명서 쪽수 산정시 뒷표지 쪽수 산입여부, 판넬구성상 1번 판넬(배치도, 조감도, 개요)전부 칼라사용 가능여부

답변33) 건축설계공모지침서 10쪽 “나” 심사용 판넬부착 도면 , “다” 설계설명서   참조

질의34) 군 관리계획 수립시 심의결과 자료 요청

답변34) 건축설계공모지침서 9쪽 “카”항 참조

- 유사중복에 관한 질의는 통합하여 답변하였음-