2026년 FTA 과수 고품질 생산시설 현대화사업 참여 신청서

업 체 명		대표자		사업자번호 (법인번호)
사업장주소			전 화 번 호	☎ Mobile :
직 원 현 황	명		등록 ․ 자격 증명 및 번호
사업실적	‘24년 백만원, ‘25년 백만원(합계 백만원)
▶ 시공가능한 사업을 선택하세요. * 관수관비시설 * 지주시설 * 관정 - 수동점적,수동스프링클러 ( ) - 울타리식 ( ) - 6인치 일반형( ) - 집수정 ( ) * 방풍망 시설 ( ) * 미세살수장치 ( ) * 방상팬 ( ) * 우량품종갱신 ( ) * 배수시설(유공관) ( )
위와 같이 FTA 과수 고품질 생산시설 현대화사업 참여를 신청합니다. <첨부서류> 1. 사업자등록증 사본(필수), 법인등기부등본사본, 시공업등록증사본 2. 견적서(필수) 3. 국세 및 지방세 완납증명서 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 봉 화 군 수 귀하

※ 가. 첨부서류는 사업별 해당자료만 제출하시기 바랍니다.

나. 최소사양을 숙지하지 못하여 발생한 평가상 불이익에 대한 책임은 희망업체에 있습니다.

다. 신청서상 기재사항을 증명할 자료를 제출하여야 하며, 제출된 서류는 반환되지 않습니다.

라. 우편신청은 신청기한 내 도착분에 한하여 인정됩니다.

2026년 FTA 과수 고품질 생산시설 현대화사업 추진계획

□ 세부사업별 사업단가 집계표 (업체작성)

세부사업별		년도	사업단가(천원)	단가기준면적
관수관비시설	수동스프링클러	2026		0.5ha
	수동점적	2026		0.5ha
	집수정	2026		개소
관정개발	6인치(일반형)	2026		공
배수시설	유공관	2026		0.5ha
지주시설	울타리식	2026		0.5ha
품종갱신	사과(밀식)	2026		0.5ha
서리우박방지시설	미세살수장치	2026		0.5ha
	방상팬	2026		개소
방풍망시설	산간지형	2026		0.5ha

* 붙 임: 세부사업별 최소사양 견적서(실제 시공비용을 적어주세요)

- FTA 과수고품질생산시설 현대화사업 -

세부 사업별 최소사양 안내

※ 반드시 표준규격 및 단위당 수량 이상을 사용하여 시공하여야 함.

※ 과세 품목을 사용할 경우 총 제안단가는 부가세포함가격임.

세부사업명 : 1. 관수관비시설

❍ 내역사업명 : 1-1. 수동스프링클러

❍ 사업단가 :      천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
모 터 부 (기본시설)	유니온밸브	∅50	개	6
	모터펌프	2HP	대	1
	여과기	50mm/2인치	개	1
	체크밸브	∅50	개	1
	엘 보	∅50	개	18
	엘 보	∅20	개	2
	밸브소켓	∅50	개	4
	물탱크	10ton	개	1
	수위조절기	전기식	식	1
	기타자재		식	1
	인건비	특수인부	명	2
	소 계
살수부 (추가)	HD파이프	∅50 × 100m	개	1
	LD연질관	∅20 × 100m	개	10
	스프링클러 (수압보장형)	40L/h	개	375
	유니온밸브	∅20	개	8
	밸브소켓	∅20	개	8
	티	∅50	개	1
	새들	∅50 × ∅20	개	8
	기타자재	와이어 및 호스걸이 외	식	1
	인건비	보통인부	명	6
	장비대	0.2㎥	대	1
	소 계
관비부 (선태)	액비탱크	1M/T	개	1
	액비흡입기	후드흡입방식	개	1
	소 계
부가가치세						영세율
* 기준사양 : 사과기준 식재거리 4m × 2m [0.5ha(70m × 70m) 경우] * 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기 등) 확보 및 과원조성(지주설치) * 물탱크 : 지역의 원수 공급 여건에 따라 물탱크 규격은 협의 조성할 수 있음 (10톤 1개, 5톤 2개 선택) * 농업용 스프링클러는 영세율 적용(스프링클러를 돌리기 위한 일체의 장비도 영세율) * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 1. 관수관비시설

❍ 내역사업명 : 1-2. 수동점적

❍ 사업단가 :      천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
모 터 부 (기본시설)	유니온밸브	∅40	개	4
	모터펌프	2HP	대	1
	여과기	50mm/2인치	개	1
	엘 보	∅40	개	14
	엘 보	∅20	개	2
	밸브소켓	∅40	개	4
	물탱크	10ton	개	1
	수위조절기	전기식	식	1
	기타자재		식	1
	인건비	특수인부	명	2
	부가가치세	10%
	소 계
살수부 (추가)	HD파이프	∅50 × 100m	개	1
	LD연질관	∅20 × 100m	개	1
	미들새들	∅40 × ∅13	개	18
	라인밸브	∅13	개	18
	체크밸브	∅40	개	1
	점적호스(수압보상형)	0.5m × 400m	롤	4
	8자고리		개	18
	티	∅40	개	1
	기타자재	와이어 및 호스걸이 외	식	1
	인건비	보통인부	명	4
	장비대	0.2㎥	대	1
	부가가치세	10%
	소 계
관비부 (선태)	액비탱크	1M/T	개	1
	액비흡입기	후드흡입방식	개	1
	부가가치세	10%
	소 계
* 기준사양 : 사과기준 식재거리 4m × 2m [0.5ha(70m × 70m) 경우] * 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기 등) 확보 및 과원조성(지주설치) * 기본시설 모터펌프 1HP 기준으로 1ha까지 점적관수 가능, 그 이상은 2HP 적용 * 물탱크 : 지역의 원수 공급 여건에 따라 물탱크 규격은 협의 조성할 수 있음(10톤 1개, 5톤 2개 선택) * 농업용 모터는 부가세 환급대상임 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 1. 관수관비시설

❍ 내역사업명 : 1-5. 집수정

❍ 사업단가 :      천원/개소

❍ 세부내역

(단위 : 원/개소)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
기본시설	물탱크	10ton(5ton)	개	1(2)
	자동수위조절	1조	개	1
	피팅		식	1
	모터	2HP	대	1
	기타잡자재		식	1
	인건비	특수인부	명	4
	부가가치세	10%
	소 계
선택시설 (물탱크 하우스)	콘크리트 타설	25-210-8	㎥	2.5
	조립식 판넬	∅50mm × 폭1m	㎡	46
	인건비	특수인부	명	1
	부가가치세	10%
	소 계
* 사업 신청 시 선택시설(물탱크 하우스) 시공 결정 * 물탱크 하우스는 선택시공 * 물탱크 선택가능(10톤 1개 또는 5톤 2개) * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 2. 관정개발

❍ 내역사업명 : 2-3. 6인치(일반형)

❍ 사업단가 :        천원/공

❍ 세부내역

(단위 : 원/공)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
지하수개발	케이싱 설치	∲6“ 케이싱 자재	m	10
		케이싱 설치비	m	10
	그라우팅	시멘트 grouting	m	10
	착정개발	∲10“ 공사비	m	10
		∲6“ 공사비	m	40
		양수시험	식	1
		수질검사	식	1
		에어써징	m	50
	부가가치세	10%
	소 계
이용시설	상부보호공	1.0×1.0×1.0m	식	1
	양수시설	수중모타 2HP	대	1
		압상파이프, 출수장치, 유량계, 수위측정관, 수중케이블 등 (설치비 포함)	식	1
	전기인입 및 내선공사	기본거리(200m)	식	1
	부가가치세	10%
	소 계
* 착정구경 : 직경 100mm * 우물자재 : 미설치 * 심도 : 50m * 기준채수량 : 100톤/일 * 상부보호공 : 1.0×1.0×1.0m ※ 지하수법시행규칙 별표2의 표준도(다형) 주) 1. 지하수법 제8조에 의한 지하수개발 · 이용신고 2. 지하수법시행령 제29조 제2항의 규정에 의한 3년 주기 농업용수 수질검사

세부사업명 : 6. 배수시설

❍ 내역사업명 : 6-2. 유공관

❍ 사업단가 :      천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
기본시설	유공관	∅100×10mm×4m	개	200
	부직포	600mm×100m	롤	20
	장비대	0.2㎥	일	4
	인건비	보통인부	명	8
	부가가치세	10%
* 과원의 형태 및 품목에 따라 총 설치 거리는 증감 가능 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 9. 서리우박피해방지시설

❍ 내역사업명 : 9-1. 미세살수장치

❍ 사업단가 :      천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 천원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
콘트롤 부분	콘트롤러	2마력	대	1
	원수탱크	10톤	개	1
	모터펌프	2마력	대	1
	여과기	50mm	개	1
	자동수위조절기	1조	개	1
	볼밸브	40mm	개	3
	발소	40mm	개	5
	엘보	40mm	개	5
	경질호스직관	40mm	본	5
	전선	3.5SQ	m	50
	인건비	특수인부	인	3
	부가가치세	10%
	소계
스프링쿨러 부분	경질호스	40mm	롤	2
	연질호스	20mm	롤	12
	스프링클러	40L/m(초미립노즐)	개	250
	새들	40/20mm	개	12
	발소	20mm	개	12
	발소	40mm	개	3
	엘보	40mm	개	5
	정티	40mm	개	2
	연결소켓	40mm	개	2
	엔드프러그	40mm	개	2
	엔드프러그	20mm	개	12
	FRP지주대	1.5m	개	150
	튜브	4*7	롤	4
	장비대	0.2㎡	대	1
	바인더선		롤	1
	인건비	특수인부	인	2
	부가가치세	10%
	소계
＊ 과원규모가 1ha 이상일 때 원수탱크, 모터펌프, 여과기 추가설치 가능 ＊ 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년

세부사업명 : 9. 서리우박피해방지시설

❍ 내역사업명 : 9-2. 방상팬

❍ 사업단가 :       천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 천원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						0
기본자재	팬 본체	출력 3.3KW 날개경 1,100mm 회전수 1,130rpm 풍량 3,800㎥/분	개	3
	팬장주	∅139.8×2.8t×8m	개	3
	자동제어반	-	면	1
	인입주	∅114.3×2.3t×7m	개	1
	부가가치세	10%
	소계
전기공사	옥외전선	DV2.6-3P	m	75
	옥외전선	DV3.2-3P	m	175
	전선	CV8.0×3P	m	25
	근가	콘크리트	개	4
	근가	앵글 750㎜	개	4
	볼트	U형	개	8
	지지대	-	개	2
	볼트	발판	개	30
	전기공사(인건비)	내선	인	3
	전기공사(인건비)	배선	인	2
	기계설치(인건비)	기계	인	2
	임차료	카고크레인	일	0.5
	운반비	대형	식	1
	설치비(인건비)	보통인부	인	3
	부가가치세	10%
	소계
* 설계기종은 후루타전기한국의 DFC-11503K을 기준으로 작성하였으며, 설치 과원의 여건에 따라 다른 기종 및 동일한 성능 이상의 타 회사 제품으로 변경 가능 * 지형조건에 따라 3~4대/0.5ha가 소요됨 * 하자담보책임기간 : 방상팬 3년, 지주대 및 기타자재 : 2년 * 내재해기준 및 표본지역 : 경상북도(053-950-3938)

세부사업명 : 13. 지주시설

❍ 내역사업명 : 13-5. 울타리식

❍ 사업단가 :      천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
기 자 재 (기본시설)	외곽지주파이프	KS∅60×2.3T×4M	개	26
	사이지주파이프	KS∅48×2.1T×4M	개	225
	사이지주갈매기	고정스프링	개	700
	철선강선(와이어)	12번선	m	3,800
	버팀대 고리		개	26
	버팀대 스텐선		개	26
	버팀대 고정핀		개	26
	받침대		개	52
	철선 조정기	∅60.5용	개	150
	와이어 크립		개	60
	장비대	굴삭기 0.2㎥	일	2
	인건비	특별인부	명	4
	부가가치세	10%
	소 계
추가시설 (선택)	개별지주	길이 3.3m	개	700
	개별지주갈매기	고정스프링	개	2,070
	장비대	굴삭기 0.2㎥	일	1
	인건비	특별인부	명	2
	부가가치세	10%
	소 계
* 기본사양 : 본 시설은 0.5ha에 적용함(밀식사과원 울타리식 백관파이프 지주설치거리 6m이내) * 추가시설 : 나무마다 설치하는 개별지주 자재는 농가 선택에 의한 사업 추진 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 경상북도 봉화군 기준

세부사업명 : 15. 품종갱신

❍ 내역사업명 : 15-6. 사과(밀식)

❍ 사업단가 :       천원/0.5ha

❍ 세부내역                                     (단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계
노목제거	뿌리제거	굴삭기 0.8㎥	일	2
	부가가치세	10%
	소 계
토양개량 및 안 정	유기질비료	20kg	포	70
	용성인비	20kg	포	20
	복합비료	20kg	포	20
	목초재배	수단글라스 등	kg	15
	부가가치세	영세율
	소 계
배수시설 (선택사항)	유공관	∅100 × 4m	개	328
	무공관	∅200 × 4m	개	12
	PVC파이프		개	9
	부직포(유공관덮개)	L100m×W60cm	롤	12
	기타 부속자재	맨홀 등	식	1
	장비대	굴삭기 0.2㎥	일	2
	인건비	보통인부	인	3
	부가가치세	10%
	소 계
지주대설치	외각지주	∅60×2.3T×4M	개	26
	중간지주	∅48×2.1T×4M	개	225
	개별지주	∅13×1.3T×3.3M	개	700
	철선	3mm	m	3,800
	강선조정기	60mm	개	150
	갈매기		개	2,070
	기타부속자재			200
	인건비	특별인부	명	4
	부가가치세	10%
	소 계
관수시설	수동점적	기본시설	식	1
		추가시설	식	1
		관비부(선택)	식	1
	부가가치세	10%
	소 계
재 식	묘목대	M9자근대묘	주	750
	영세율
	소 계
* 기본사항 : 식재간격은 3.5 ×1.5m, 750주 기준 * 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 암거배수시설은 농가 선택 시공 * 내재해형기준 : 경상북도 봉화군 기준 * 토양개량비는 용성인비, 복합비료, 유기질 비료 등 세금계산서 첨부 가능한 품목에 한하여 선택 가능 * 묘목은 종자산업법에 의한 규격묘, 자근대묘이어야하고, 반드시 종묘업 등록을 필한자가 생산한 묘목을 구입 식재하여야함